Bocejo de Jose Angel Jaime Morales

Fecha: 27/02/2024

Hora de inicio: 3:20 pm

Hora de finalización: 4:30

Actividad realizada: Sesion EEG con la asesoría de la Doctora Jana Aylim Mejía Toiber

Siempre lo más deseable como primer paso será lavar el área a utilizar de la cabeza del paciente con un jabón neutro además de secar el área completamente ( en este caso lóbulo frontal ).

El siguiente paso fue medir el cráneo del paciente para poder ubicar la parte central, se recomienda usar un hilo o listón para empezar desde el hueso nasal y el ineo (por la nuca) , entonces marcamos la mitad de la distancia entre estos dos puntos ahí deberemos de ubicar el nodo central.

A continuación procedimos a colocar la capucha (gorra) sobre la cabeza del paciente guiando con la marca central en el cráneo, para después ir abriendo el cabello que se encuentre en los espacios a colocar los nodos dejando visible el cuero cabelludo.

Posteriormente se fue ajustando el software de Aura en la laptop para relacionar la ubicación de los nodos con cada área dispuesta a medir sus lecturas, después de eso se fue ajustando un nodo por un nodo sin antes colocar gel conductor, de igual forma el software mostrará si algún nodo no recibe una señal correcta.

Después desplazamos al paciente a un ambiente más tranquilo y casi sin nada de ruido distractor o interferencia. Y así se pudo realizar distintas actividades que requieren una alta concentración cerebral, para poder observar las actividades cerebrales relacionadas con la memoria a corto plazo.

Al finalizar la prueba se le retiró todo lo que se le había colocado al paciente y se le dio una limpieza a los nodos y se vuelve a guardar en el maletín, antes eso se le hace un pequeño cuestionario al paciente para saber más datos sobre el tanto física, emocional, psicológica,etc.

Observaciones:

No se hacen registros intracerebrales

Las actividades superficiales se obtienen a través de los electrodos sobre la corteza cerebral

Firma de enterado: